**Meerdere buitenposten en binnenposten Topview D-series**

1. Ga naar “Settings”
2. Vervolgens naar “Project Settings” en log in. ( standaardcode 888888 )
3. Nu moet je naar het tabblad “Network”.
   * Hier moet je alle buitenposten in vullen die u zichtbaar wilt hebben op de binnen posten. Druk op “OK” om het te bevestigen en met de pijltjes kun je naar het volgende tabblad. ( dit moet op alle binnenposten apart gedaan worden. )
   * Je kunt de buitenposten ook toevoegen doormiddel van “Search Device”. Nu zoekt hij in zijn netwerk naar de buitenposten.

Selecteer de gewenste buitenpost/ip adres en druk op “add”

1. Nu moeten we alleen nog de binnenposten op master en slave zetten. Dit moet onder het menu “Product Info”.

De hoofmonitor moet op “Room No. 9901 Master” staan.

Het volgscherm moet op “Room No. 9901-1 Extension staan” dit kun je heel simpel doen door op “Master” te drukken.

In het volgscherm moet nadat hij op extension staat het ip - adres van de hoofmonitor ingevuld worden bij ”Master IP”

Het ip – adres van de hoofdmonitor vind u onder het tabblad “Net Set”