Programmeertabel CN-SRK56D

Programmeerstand ingaan # 2 sec. ingedrukt houden en dan de installateurscode (1234)

1 Hoofcode wijzigen [1] [nieuwe code] standaard 2580

2 Hulpcode wijzigen [2] [nieuwe code] standaard 0852

3 Programmeercode wijzigen [3] [nieuwe code] standaard 1234

4 Beveiligingscode wijzigen [4] [nieuwe code] standaard 3838

6 Diverse systeem opties

7 Pincode’s en prox kaarten invoeren

 [7] [ gebruikers positie drie cijferig invoeren ] [ code of tag] 001 ~ 500 gebruikers

 Daarna stap herhalen om meer gebruikers toe te voegen of # om af te sluiten

8 Pincode’s en prox kaarten verwijderen

 [8] [ gebruikers positie drie cijferig invoeren ] toets programmeercode om te bevestigen

9 Code bevoegdheden

0 Resetten naar fabrieksinstellingen [0] [programmeercode] standaard 1234

Achtergrondverlichting instellen

Uit [6] [2] [8] [00]

Aan [6] [2] [8] [01]

Aan bij aanraking [6] [2] [8] [02]

Relais normale werking en schakeltijd

[6] [0] [1] [ schakeltijd relais twee cijferig invoeren ] 01 ~ 99

Relais fail safe werken en schakeltijd.

(Zodra er spanning op het systeem staat wordt het N.O. contact N.C. bij spannings wegval schakelt het relais weer terug.)

[6] [1] [1] [ schakeltijd relais twee cijferig invoeren ] 01 ~ 99